

Benodigdheden:

|  |  |
| --- | --- |
| Staander 5 meter (speciale) | 1 |
| Tussenligger 5 meter | 0 |
| Hoekpaal (met tape) | 4 |
| Zijkant paal | 20 |
| Haringen | 28 |
| Nokdeel 10 meter tent | 1 |
| Nokdeel tussenstuk | 0 |
| Zeil uiteinde (Witte zak) | 2 |
| Zeil 5 meter (Groene zak) | 0 |
| Palen overeindtrekker | 1 |
| Voorhamer | 2 |



**ALGEMENE INSTRUCTIES**

* Uw hulp bij opbouwen en afbreken minimaal 2 personen
* Bij wind >5 Bft.: windzijde gesloten houden
* Geen gekleurde (crêpe-)papieren versiering gebruiken

**ALGEMENE GEGEVENS**

Oppervlakte: 100m²

Capaciteit: Maximaal 200 personen

Toegestane windbelasting: <8 Bft.

ALGEMENE INFORMATIE

TENT 10 BIJ 10 METER