Benodigdheden:

|  |  |
| --- | --- |
| Staander 5 meter | 6 |
| Tussenligger 5 meter | 5 |
| Hoekpaal (met tape) | 4 |
| Zijkant paal | 50 |
| Haringen | 58 |
| Nokdeel uiteinde | 2 |
| Nokdeel tussenstuk | 4 |
| Zeil uiteinde (Witte zak) | 2 |
| Zeil 5 meter (Groene zak) | 5 |
| Palen overeindtrekker | 2 |
| Voorhamer | 2 |



**ALGEMENE INSTRUCTIES**

* Uw hulp bij opbouwen en afbreken minimaal 7 personen
* Bij wind >5 Bft.: windzijde gesloten houden
* Geen gekleurde (crêpe-)papieren versiering gebruiken
* Verlichting >25W: vrij van tentzeil houden

**ALGEMENE GEGEVENS**

Oppervlakte: 350m²

Capaciteit: Maximaal 700 personen

Toegestane windbelasting: <8 Bft.

ALGEMENE INFORMATIE

TENT 10 BIJ 35 METER