**Handleiding Tent opzetten**

1. Rol de tentzeilen af en zorg dat ze zo strak mogelijk op de grond liggen.
2. Bevestig de tentzeilen aan elkaar door de touwen door te lussen.
3. Doe nu de nokdelen door het zeil heen *(Let op: hier kun je later niet meer bij).*
4. Trek het tentzeil dan opnieuw strak en leg dan alle touwen/spanbanden naar buiten.
5. Leg een piket bij elk touw/spanband*. (afstand tussen de piketten is +/- 165cm)*
6. Sla de piketten op minimaal 150cm *(maximaal 180cm)* vanaf het witte gedeelte van het tentzeil in de grond.
7. Leg bij elke hoek van de tent een hoekpaal neer(herkenbaar aan de blauwe voet)
8. Leg verder bij elke haring een zijpaal neer.
9. Begin in de hoeken met de palen eronder te zetten en werk zo naar het midden toe. Zodra je een paal hebt staan, maak dan bijbehorend touw/spanband aan de haring vast.
10. Als alle palen staan, zet je touwen/spanbanden zo los mogelijk.
11. Bevestig nu de nok tussenstukken aan de nokdelen. *(deze stap is niet nodig bij een tent van 10 bij 10 meter)*
12. Steek nu een middenpaal in elk nokdeel.
13. Doe een palenovereindtrekker door elke middenpaal.
14. Ga nu met 2 personen bij elke middenpaal staan en trek deze dan overeind*.(let op: de middenpalen moeten allemaal tegelijk overeind getrokken worden)*
15. Als de middenpalen overeind en rechtop staan, kun je beginnen met het aanspannen van de touwen/spanbanden, begin hiermee in de hoeken en werk zo naar het midden toe.
16. Controleer of alle palen rechtop staan, corrigeer dit waar nodig.
17. Bevestig nu de zijwanden aan de palen.
18. Zorg dat piketten goed zichtbaar zijn zodat niemand zich er aan kan bezeren.
19. De tent is nu klaar voor gebruik.